Bestellformular / Order form - Vers1de P O O L L I F T Datum / Date:
Kunde / Client Lieferadresse / Delivery address	Lieferant / Supplier
Lehner Lifttechnik GmbH A – 4724 Neukirchen am Walde, Salling 8 Tel.: +43.7278.3514.15, Fax: +43.7278.3514.12 Mobil: +43.664.3526190 E-mail: office.lehner@gmx.at Web: www.lehner-lifttechnik.at
Auftrag / Order
Ref.Nr.:
01 Basis / Basic mast tube
Stück / pieces 1220mm max. Förderhöhe / max. lifting height Links / left Rechts / right (Siehe Skizze auf Seite 2 / See sketch on page 2) Der Hauptteil besteht aus Zylinder mit Kolbenstange, Vorbereitung zur Befestigung vom C-Rohr, Befestigungsrahmen für den Sitz und Abstützung der Kolbenstange (anliegend an der Innenseite des Pools). The main part consists of the cylinder with piston rod, preperation for fixing the Cpipe, fixing frame for the seat and support of the piston rod (leaning on the inner side of the pool.
02 C-Rohr - Standard / C-pipe - standard	02 C-Rohr* - Übergröße / extended
Stück / pieces Erlaubt das Befestigen des Poollifts innerhalb 130 – 350mm (von der Achse der Konsole zur Kante des Pools). Allows to fix the Poollift from 130 – 350mm (from the axis of the socket to the edge of the pool).	Stück / pieces Erlaubt das Befestigen des Poollifts innerhalb 350 – 2000mm (von der Achse der Konsole zur Kante des Pools). Allows to fix the Poollift from 350 – 2000mm (from the axis of the socket to the edge of the pool).
03 Konsole* – versenkt / Socket - countersunk	03 Konsole* – verschraubt / Socket - screwed
Stück / pieces Bauseitige Vorbereitung: Loch im Boden dm 100mm, 160mm tief. Building preperation: Hole into floor diam. 100mm: depth: 160mm	Stück / pieces
04 Sitz / Seat
Stück / pieces Weiß / white	Stück / pieces Blau* / blue*
04 Trasportrollen* / transport wheels*
Stück / pieces Erlaubt komfortables und sicheres Verschieben des Poollifts. Allows comfortable and safety shifting of the Poollift.	Alle Optionen, markiert mit einem *, werden nicht standardmäßig geliefert und sind aber auch nicht unbedingt notwendig! All options, marked with *, will not be delivered as a standard and are not necessary to order, if not really needed.
Zusätzliche Info Additional info	Mit Anschlag für untere Haltestelle liefern / deliver with adjustable lower limit stop
Liefertermin Delivery date	Unterschrift / Signature